Устройство газовых, шумовых, световых патронов

В зависимости от вида применяемых патронов может измениться и функция пистолета или револьвера. Именно поэтому во всех зарубежных каталогах такое оружие называется: газовое, стартовое (шумовое), сигнальное. 
Газовые и стартовые (шумовые) патроны различаются между собой по маркировке, имеющейся на дне гильз, а также по цвету пластмассовых заглушек, расположенных у дульца гильз. 
Назначение газовых патронов - выброс при выстреле кристаллического активного вещества на расстояние до 3 м. 
Стартовые (шумовые) патроны применяются при подаче звуковых сигналов и при отстреле световых ракет. Патроны имеют цилиндрическую форму, изготавливаются из меди или латуни. 
Патроны калибра .22 lang (5,6 мм длинный) и 6 мм кольцевого воспламенения, гильзы с фланцем. Остальные патроны калибра 8мм, 9мм, 9мм РА, .35, .45 short центрального боя, гильзы с кольцевой проточкой. 
Дульца гильз газовых патронов заливаются парафином (.22 lang, 6мм); закатываются в виде "звездочки" (9мм, .45 short); либо имеют пластмассовую заглушку (8мм, 9мм РА, .35). При выстреле пластмассовые заглушки не вылетают вместе с активным веществом, а разделяются на 4 лепестка и остаются внутри дульца. 
Дульца стартовых (шумовых) патронов закатываются в виде "звездочки", либо имеют пластмассовую заглушку зеленого цвета.  
Газовые патроны снаряжаются кристалическим порошком О-хлорбензилиденмалононитрила (CS) или хлорацетофенона (CN). Поэтому на дне гильз, помимо маркировочного обозначения калибра, указывается фирма-изготовитель (SM, HS, Geco, Wadie, Sax, RWS), а также применяемое активное вещество (CS) или (СN). 
Пластмассовые заглушки в газовых патронах имеют следующий цвет: желтый, если патрон снаряжен CS, и голубой, фиолетовый, белый (в зависимости от концентрации), если патрон снаряжен CN. Стартовые (шумовые) патроны имеют заглушку зеленого цвета. 
Сигнальные патроны предназначены для подачи (отстрела) световых ракет различного цвета, фейерверков. Для стрельбы сигнальными ракетами применяются насадки (15мм стволики), вкручивающиеся в ствол оружия. Сигнальный патрон вставляется в насадку. Для воспламенения этих патронов используются только стартовые (шумовые) патроны. После выстрела пороховые газы стартового (шумового) патрона проходят через ствол и отверстие в насадке, воспламеняют сигнальный патрон, происходит выстрел световой ракетой. 

Марки газовых патронов
КАЛИБР	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	КОЛ-ВО В УПАКОВКАХ	
6 mm	Wadie	50	
22 Long	Wadie	10	
9 mm CS	Wadie	10	
9 mm CS	SM	10	
45 short	MS	10	
8x20 CS	Wadie	10	
8x20 CS	SM	10	
8x20 CS	SAX	10	
9 mm P.A. CS	Wadie	10	
35 CS	RWS	10	
Марки сигнальных (шумовых) патронов
КАЛИБР	ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	КОЛ-ВО В УПАКОВКАХ	
6 mm	SBrB	100	
6 mm	RWS	100	
22 Long	RWS	100	
9 mm NC	SM	100	
9 mm NC	RWS	100	
9 mm	UMAREX	100	
9 mm NC	ACF	100	
9 mm	RWS	100	
45 short	UMAREX	100	
45 short	HS	100	
8x20 CS	WADIE	100	
8x20 CS	RWS	100	
8x20 CS	SM	100	
8x20 CS	UMAREX	100	
8x20 CS	UMAREX BBEIFREI	100	
9 mm P.A.	RWS	100