Установление технических приемов воспроизведения подписи

Техническая подделка подписи – это исполнение подписи от имени другого лица с использованием разнообразных способов и приспособлений, благодаря которым может быть достигнуто большое сходство с оригиналом.
Для таких способов технической подделки подписи, как копирование на просвет, через копировальную бумагу, путем передавливания по штрихам характерны следующие общие признаки:
•	замедленность движений при письме; 
•	совпадение формы и размеров исследуемой подписи с оригиналом; 
•	несовпадение отдельных деталей исследуемой подписи с подлинной. 
В то же время каждый из способов технической подделки подписи имеет и свои, характерные для каждого из них, признаки.
Срисовывание подписи с последующей обводкой:
•	наличие сдвоенных штрихов; 
•	искривление прямолинейных штрихов, угловатость овальных штрихов; 
•	следы предварительной подготовки (наличие карандашных штрихов). 
Копирование подписи на просвет:
•	утолщение штрихов к низу; 
•	чернильные брызги; 
•	наличие частиц красителя на оборотной стороне листа исследуемого документа, перекопировавшихся с оригинала подписи; 
•	различное направление движений при выполнении деталей подписи. 
Копирование подписи через копировальную бумагу:
•	наличие частиц красящего вещества копировальной бумаги в месте расположения подписи и на остальных участках документа; 
•	неполное совмещение штрихов подписи со штрихами копировальной бумаги; 
•	наличие красящего вещества копировальной бумаги под красящим веществом штрихов подписи; 
•	слабовидимые следы давления пишущего прибора в штрихах подписи. 
Копирование путем передавливания подлинной подписи по штрихам:
•	вдавленное отображение штрихов контура подписи на лицевой стороне документа и выпуклое – оборотной; 
•	неполное совмещение следов давления контура подписи со штрихами красящего вещества самой подписи; 
•	неестественный блеск и трассы в месте расположения подписи (в случаях, когда производилось заглаживание участка с вдавленными штрихами для маскировки подделки). 
Копирование красителя подписи на поддельных документах при помощи материалов, обладающих копировальной способностью:
•	отсутствие рельефа штрихов; 
•	слабая и неравномерная окраска штрихов; 
•	сдвоенные штрихи в подписи на исследуемом документе (образуются при обводке на промежуточной форме либо на документе); 
•	неровные, размытые края штрихов; 
•	нарушение глянца бумаги и изменение ее люминесцентных свойств; 
•	наличие частиц эмульсионного слоя фотобумаги (когда в качестве промежуточной формы использовалась фотобумага); 
•	наличие следов текста, перекопировавшегося вместе с подписью с другого документа. 
Фотопроекционный способ копирования:
•	отсутствие цветовых оттенков штрихов; 
•	некопируемость штрихов; 
•	отсутствие рельефа штрихов; 
•	наличие следов вещества светочувствительной эмульсии; 
•	микроструктура штрихов характерна для фотографических изображений.